**Pytania i odpowiedzi**

**Dot.: Przebudowa drogi gminnej Małujowice – Skarbimierz – I etap”**

Pytanie nr 1

W związku z przewidzianym rozliczeniem kosztorysowym i kalkulacją robót na podstawie przedmiaru, po przeanalizowaniu pozycji związanych z robotami ziemnymi stwierdzono, że przewidziano zasypywanie wykopów gruntem rodzimym. Ponadto piasek z dowozu przewidziano jedynie dla wykonania podłoża o grubości 15 cm pod rurę. W związku z powyższym oraz usytuowaniem kanału deszczowego w drodze zwracamy się z pytaniem czy grunt rodzimy należy uwzględnić przy wykonywaniu obsypki rur i zasypywaniu wykopów czy też należy przewidzieć zasypanie wykopów i obsypanie rury gruntem zagęszczanym z dowozu (piaskiem lub pospółką)? Wnosimy również o uzupełnienie przedmiaru o pozycję związaną z wykonaniem obsypki rury.

**Odpowiedź:** Zgodnie z badaniami geologicznymi na głębokości ok. 1,0m występuje w przeważającej większości warstwa piasku średnioziarnistego, w związku z powyższym założono obsypki rur gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem. W ofercie należy powyższe prace wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada rysunki profili kanalizacji deszczowej oraz szczegóły przewidzianych do wykonania przepustów (przekrój, ścianka czołowa)? Wnosimy o ich publikację na stronie internetowej Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada powyższych rysunków.