**Zapytanie Wykonawcy dotyczące ogłoszenia o zamówienie publiczne na roboty**

**budowlane pn.**

**Budowa chodnika w pasie drogi dz.nr.169/4 (jednostronnie od strony kościoła ) w miejscowości Bierzów I etap proszę o odpowiedz na pytanie :**

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie II.4 zawiera krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa chodnika w pasie drogowym dz.169/4 (jednostronnie od strony kościoła od km 0+ 300 do km 0+759 ) w miejscowości Bierzów. Chodnik z kostki brukowej o szer.1,50m z 2% spadkiem w kierunku rowu odwadniającego lub jezdni. W ramach tego zadania będzie wykonany chodnik jednostronny od strony kościoła całość – 713,50m² ( w tym 70m² kostki kamiennej granit na wysokości kościoła). Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót budowlanych.

W przedmiarze dotyczącym robót sanitarnych

a) poz. 5 KNR-W 2-180517-02 projektuje się studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA o średnicy 600mm zamkniecie rurą teleskopową.- szt. 6

b) poz. 6 KNR-W 2-18 0517-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA o śr. 600 mm zamknięcie rurą teleskopową – wpusty uliczne. – szt. 6

c) poz. 6 KNR 2-311406-03 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych–szt. 6

**Pytanie nr 1: Czy studnie TEGRA z poz. 5 są projektowane i włączane do istniejącego kanału?**

Jeśli nie to czy należy dokonać wyceny budowy nowych kanałów w skład których wchodzą: roboty ziemne, wywóz urobku, koszt składowania urobku na wysypisku, umocnienie ścian wykopu, podsypka z kruszywa naturalnego, obsypka rurociągu, zagęszczenie podsypki i obsypki, zasypanie wykopów, zakup i montaż kanałów, próba szczelności oraz wszystkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem zadania branży sanitarnej.

**Pytanie nr 2: Czy studzienki systemowe TEGRA poz. 6 – wpusty uliczne są projektowane i włączane do istniejących przykanalików?**

Jeśli nie to czy należy dokonać wyceny budowy nowych przykanalików w skład których wchodzą: roboty ziemne, wywóz urobku, koszt składowania urobku na wysypisku, umocnienie ścian wykopu, podsypka z kruszywa naturalnego, obsypka rurociągu, zagęszczenie podsypki i obsypki, zasypanie wykopów, zakup i montaż przykanalików, próba szczelności oraz wszystkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem zadania branży sanitarnej.

Zamawiający w SIWZ podaje informację, że szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót.

Na stronie zamawiającego z dokumentacji jest zamieszczona tylko mapka chodnik Bierzów – jedna strona ( wydruk poglądowy).

Proszę o uszczegółowienie zakresu prac związanych z branżą sanitarną w przedmiotowym postępowaniu z podaniem ilości, długości i całego zakresu prac, wraz z podaniem jakie należy zastosować materiały.

Przedmiar robót pozycja 8 KNR AT -03 0101-01 Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na gł. do 5 cm. 459mb

Przedmiar robót pozycja 15 KNR 2031 0607-07 Ścieki uliczne z klinkieru drogowego.

**Pytanie nr 3. W związku z ułożeniem cieku ulicznego mającego na celu odprowadzenie wód opadowych z ulicy do wpustów ulicznych nowo projektowanych, czy należy w pracach nawierzchniowych uwzględnić roboty remontowe frezowanie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku przebudowy chodnika na szerokość 0.7m, oczyścić i skropić nawierzchnię drogową emulsją bitumiczną i finalnie wykonać nową nawierzchnię asfaltową z betonu asfaltowego AC 11S50/70 szerokość 0,7m ?**