załącznik nr do SIWZ

**Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla samochodu z układem napędowym 4x4 rocznik 2020, dla Urzędu Gminy Skarbimierz**

| **L.P** | **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** | **PROPOZYCJE WYKONAWCY** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Minimalne wymagania zamawiającego** |  |
| 1.1 | -Kwota samochodu nie większa niż 260 tys.  - samochód osobowy typu SUV  - Hybryda Plug- In  - bateria o mocy nie mniejszej niż 13 KW/H  -osiągalny przejazd na silniku elektrycznym nie mniejszy niż 50 km  - silnik benzynowy o pojemności od 1500 cm³ do 2000cm³  -zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km do 2,5 L  - norma emisji spalin Euro 6  -emisja CO2 nie większa niż 60 g/km  - automatyczna skrzynia biegów  - łączna moc znamionowa powyżej 290 KM  - przyśpieszenie poniżej 7s/ 100 km/h  - 5 osobowy  -system NIGHT VISION  - szyby przednie o zwiększonej izolacji akustycznej  - kamera 360º  - system ostrzegania przed kolizją i automatycznego hamowania  - asystent pasa ruchu  - system odczytywania dozwolonych szybkości  - pojemność bagażnika nie mniej niż 400l  - kabel do ładowania akumulatora typ 2 i typ 3  - system kontroli martwego pola  - skórzana tapicerka  - kolor perłowy lub metalic |  |
| **2.** | **Inne wymagania zamawiającego** | **Propozycje Wykonawcy** |
|  | - kamera cofania  - czujniki parkowania przód- tył  - przebieg nie wiekszy niż 10 tys. Km  - przednie fotele grzane  - felgi 19” lub 20”  -kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach  - automatyczna klapa bagażnika  - panoramiczny dach  - elektryczne sterowanie siedzeniami  - kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą  - przycisk bezkluczykowego odpalania silnika  - system kontroli martwego pola  - światło do jazdy dziennej LED  - tylne szyby przyciemniane  - szyby atermiczne  - lusterka fotochromatyczne  - aktywny tempomat  - reflektory przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów  - klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z nawiewam na tył  - asystent pasa ruchu  - ładowarka indukcyjna  - wentylowane siedzenia  - gwarancja na lakier 3 lata  - system rozpoznawania znaków drogowych |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie:  - 2 komplety kół (letnie + zimowe)  - asystent parkowania  - automatyczny asystent kierowcy  - nagłośnienie klasy premium  - automatyczne przełączanie świateł z drogowych na mijania  - kamera nagrywająca jazdę przód, tył  - hak holowniczy  - instrukcja obsługi : Polska wersja językowa |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.