załącznik nr do SIWZ

**Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla samochodu z układem napędowym 4x4 rocznik 2020, dla Urzędu Gminy Skarbimierz**

| **L.P** | **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** |  **PROPOZYCJE WYKONAWCY** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Minimalne wymagania zamawiającego** |  |
| 1.1 | -Kwota samochodu nie większa niż 260 tys.- samochód osobowy typu SUV- Hybryda Plug- In - bateria o mocy nie mniejszej niż 13 KW/H-osiągalny przejazd na silniku elektrycznym nie mniejszy niż 50 km- silnik benzynowy o pojemności od 1500 cm³ do 2000cm³ -zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km do 2,5 L- norma emisji spalin Euro 6-emisja CO2 nie większa niż 60 g/km- automatyczna skrzynia biegów- łączna moc znamionowa powyżej 290 KM - przyśpieszenie poniżej 7s/ 100 km/h - 5 osobowy-system NIGHT VISION- szyby przednie o zwiększonej izolacji akustycznej- kamera 360º- system ostrzegania przed kolizją i automatycznego hamowania- asystent pasa ruchu- system odczytywania dozwolonych szybkości - pojemność bagażnika nie mniej niż 400l- kabel do ładowania akumulatora typ 2 i typ 3 - system kontroli martwego pola- skórzana tapicerka- kolor perłowy lub metalic |  |
| **2.** | **Inne wymagania zamawiającego** | **Propozycje Wykonawcy** |
|  | - kamera cofania - czujniki parkowania przód- tył- przebieg nie wiekszy niż 10 tys. Km - przednie fotele grzane- felgi 19” lub 20”-kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach - automatyczna klapa bagażnika- panoramiczny dach- elektryczne sterowanie siedzeniami - kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą- przycisk bezkluczykowego odpalania silnika- system kontroli martwego pola - światło do jazdy dziennej LED- tylne szyby przyciemniane- szyby atermiczne- lusterka fotochromatyczne - aktywny tempomat - reflektory przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów- klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z nawiewam na tył- asystent pasa ruchu- ładowarka indukcyjna- wentylowane siedzenia - gwarancja na lakier 3 lata- system rozpoznawania znaków drogowych  |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie:- 2 komplety kół (letnie + zimowe)- asystent parkowania - automatyczny asystent kierowcy - nagłośnienie klasy premium- automatyczne przełączanie świateł z drogowych na mijania - kamera nagrywająca jazdę przód, tył- hak holowniczy- instrukcja obsługi : Polska wersja językowa |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.